Werkzeug

Nutzung

Jedes Teil an seinen Ort,
erspart viel Mühe und manch böses Wort.
Alte Meister-Weisheit

Es gibt riesige Unterschiede in Qualität und Preis, aber es gibt auch Unterschiede in der Nutzung:

Wird der Werkzeugkasten selten benutzt oder nur für saubere und neue Schrauben im Haushalt?

Wird das Werkzeug intensiv genutzt?

Müssen damit alte, verschmutzte und korrodierte Schraubverbindungen gelöst werden?

Kann man mal eben nebenan Ersatzwerkzeug beschaffen oder ist man im Busch darauf angewiesen, dass das Werkzeug funktioniert?

Hersteller

Der Nutzung entsprechend entscheidet man sich für eine Qualitäts- und damit Preisstufe. Die Preise bei Werkzeugsets schwanken etwa von umgerechnet 2,5 Euro (Toptul) bis 10,5 Euro (Gedore) pro Werkzeug.

Werkzeughersteller wie Gedore, Hazet, Stahlwille u.a. sind groß, berühmt, gut und teuer.

Andere wie Fahcom, WGB, Bahco, Licota sind vergleichbar gut und günstiger.

Es gibt solche wie Proxxon, denen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für den Hausgebrauch nachgesagt wird.

Die Markenhersteller selbst bieten unterschiedliche Qualitätslinien und Untermarken für andere Vertriebswege (Bauhaus u.a.). Untermarken von Gedore sind Carolus (früher Rahsol) und Garant; eine Untermarke von Elora ist Elofort; Wisent ist Untermarke von Wiha, Vigor von Hazet.

Aus Taiwan kommt etwa die Marke Toptul, die qualitativ an die Markenhersteller heranreichen soll bei äußerst günstigen Preisen.

Einen ausgesprochen schlechten Ruf haben markenlose Werkzeuge und »Chinaware« (»chinese rubbish«).

siehe auch:
* Schraubenantrieb
* Schraubenschlüsselweite

Qualitätskriterien

das verwendete Material (weicher/harter Stahl)

die Präzision (Maulweite, Spiel vor und nach Belastung in zehntel mm)

Form und Dicke des Materials

Oberflächenverarbeitung (griffig, glatt, rauh, satiniert, harte Grate)

Aussehen (glänzend, matt, verchromt oder grau phosphatiert)

Beschriftung (dauerhaft lesbar).

Bei Maulschlüsseln zeigt sich Qualität etwa daran: Das Maul kann sich zu stark aufweiten, der Schaft verbiegt sich, Chrom platzt ab, die Maulinnenfläche rutscht ab oder wird gekerbt. Mangelhafte Materialqualität wird oft durch zunehmende Materialstärke und -maße ausgeglichen, dies schränkt jedoch den Einsatzbereich ein.

Zangen

Zangen müssen ohne Wackeln zupacken, die Backen liegen flächig und dicht aufeinander; bekannte Zangenhersteller sind Knipex, Keiba, NWS, Orbis Will, VBW, Wiha.
* Franzose
* Engländer
* Schwede
* Zangenschlüssel

Persönliche Anforderungen

… unterliegen den spezifischen Bedürfnissen (Motorrad, Pkw, Lkw), den Gewohnheiten und dem Geschmack: langes oder kurzes Werkzeug, mehr oder weniger gekröpft, für große oder kleine Finger, Rauheit der Oberfläche, Griffigkeit der Form.

siehe auch:
Metallbohrer
Schraubendreher
Ersatzteile
Buschmechanik
Vielzweckwerkzeuge
Maschinen

<html><img src=„https://vg07.met.vgwort.de/na/7284961669814621939d2b8ec195ccf5“ width=„1“ height=„1“ alt=„“></html>