Achskonfiguration

Die Anzahl der Räder x Die Anzahl der angetriebenen Räder, beispielsweise 4×2 für einfache Fahrzeuge, 4x4 bei einfachem *Allradantrieb, 6×6 für Allradantrieb mit drei Achsen (z.B. Pinzgauer), 6×2 für einfache Lkw mit drei Achsen ohne Allradantrieb und andere. Zwillingsreifen zählen einfach.

auch: Radformel