Einsatzleitwagen

Einsatzleitwagen 1 sind Kleinbusse oder *Transporter mit maximal 4 Tonnen Gesamtgewicht.

Der Elw ATF verfügt zusätzlich über *Allradantrieb, ist ein Dreisitzer bis 4,6 t.

Der Einsatzleitwagen 2 hat Fahrer-, Funk- und Besprechungsräume und muss für 8 Plätze eingerichtet sein. Daher baut er auf Bussen oder Klein-Lkw auf und hat ein maximales Gesamtgewicht von 16 t.

Der Einsatzleitwagen 3 ist ein nicht (mehr) definiertes Fahrzeug für größte Katastrophen mit bis zu 20 Arbeitsplätzen.

Allein der ergänzende Katastrophenschutz in Deutschland verfügt über mehr als 5.000 Einsatzfahrzeuge, ausführliche Details, deren Bezeichnungen und deren Ausstattung beim BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe).