Geländegängigkeit

Voraussetzungen zum Befahren von Gelände sind:

Bodentragfähigkeit

eine möglichst hohe und erreichbare Traktion

geeignete Antriebseigenschaften des Geländefahrzeugs und

geeignete Fahrwerkeigenschaften

Der Boden darf möglichst wenig deformiert und aufgerissen werden, weil sonst der Widerstand steigt. Also werden große und lange Aufstandsflächen benötigt. Das führt zu Zwillingsbereifung, Einzelbereifung mit Niederdruckreifen und mehr als zwei Achsen, siehe *Reifen und Räder.

Geländegängigkeit ist nur eine von mehreren Anforderungen an ein *Fernreisemobil. Auf der anderen Seite kann man auch mit dem normalen Pkw ins Gelände fahren, muss aber mit den Folgen klarkommen: Unterwegs ins Okavango-Delta.

siehe auch * Terramechanics